Настройка таймера в MMI

Audi A6 Управление Тепло и холод Автономный отопитель/вентилятор

  Илл.1 Дисплей MMI: настройка таймера

Относится к автомобилям: с автономным отопителем/вентилятором
С помощью таймера устанавливается время, когда в автомобиле должна быть достигнута требуемая температура.
Настройка режима обогрева
Если автономный отопитель должен выполнить оттаивание стекол автомобиля, выбрать функциональную клавишу автомобиля CAR > (Car)* Системы > Автономный отопитель > Режим обогрева > оттаивание.
Если автономный отопитель должен выполнить оттаивание стекол автомобиля и прогреть воздух в автомобиле, выбрать функциональную клавишу автомобиля CAR > (Car)* Системы > Автономный отопитель > Режим обогрева > тепло.
Установка параметров таймера
Выбрать: функциональную клавишу автомобиля CAR > (Car)* Системы > Автономный отопитель > программировать таймер > например, timer 1, departure (таймер 1: время отъезда).
Задать время и дату.
Чтобы активировать таймер, подтвердить настройки нажатием кнопки управления. В правом окошке появляется Илл.1.
Время отъезда обозначает момент времени, когда в автомобиле должна быть достигнута требуемая температура. Автономный отопитель/вентилятор автоматически выключается с задержкой по времени примерно 10 минут.
По истечении времени отъезда в MMI автоматически заносится следующий календарный день. Чтобы активировать автономный отопитель/вентилятор для следующего дня, необходимо всего лишь подтвердить настройки (установить в MMI Илл.1).
Примечание
Чтобы таймер работал корректно, необходимо убедиться, что в базовых настройках MMI заданы правильные время и дата. Подробности установки времени и даты см. в руководстве по эксплуатации MMI.