Указания для водителя

Audi A6 Управление Системы «Audi adaptive cruise control» и «braking guard»

  Илл.1 Передняя часть автомобиля: сенсоры и видеокамера

Относится к автомобилям: с «adaptive cruise control»
ACC: недоступно
ACC и Audi braking guard: нет доступа
Система больше не может обеспечивать надежное распознавание объектов и поэтому отключена. Сенсоры смещены или повреждены. Кроме того, могут быть нарушены функции системы «Audi pre sense».
ACC: в настоящее время не действует. В настоящее время сенсор не обнаруживает
ACC и Audi braking guard: сейчас не действуют. В настоящее время сенсор не обнаруживает
Данное указание для водителя появляется, если зона действия радиолокационного сенсора закрыта, например, листвой, снегом, сильными брызгами или грязью. Очистить сенсоры Илл.1.
ACC: в настоящее время не действует. слишком большой уклон
Превышен максимально возможный для безопасной работы «adaptive cruise control» наклон автомобиля. Система «adaptive cruise control» отключается.
ACC: действует только в диапазоне D, S или M
Включить положение рычага переключения передач «D», «S» или «M».
ACC: в настоящее время не действует. Включен стояночный тормоз
Если задействован стояночный тормоз, система «adaptive cruise control» отключается.
ACC: в настоящее время не действует. Вмешательство ESP
Указание для водителя появляется при включении электронной программы стабилизации (ESP). В данном случае «adaptive cruise control» отключается автоматически.
ACC: manual control! (АСС: перенять!)
Указание для водителя появляется, если система «adaptive cruise control» не может включить стояночный тормоз. Нажать педаль тормоза, чтобы предотвратить откатывание автомобиля.
Три белых точки появляются, если не удается осуществить настройку рукояткой управления. Это происходит в случае, если, например, система «adaptive cruise control» не может выполнить автоматическое трогание с места при движении с частыми остановками вследствие того, что водитель не пристегнут ремнем безопасности.
Door open (дверь открыта)
Если открыта дверь, включение системы «adaptive cruise control» не возможно.
Stationary object ahead (впереди неподвижный объект)
Указание для водителя появляется, если водитель хочет активировать систему «adaptive cruise control», а непосредственно перед автомобилем находится неподвижное транспортное средство.