Технические условия

Audi A6 Указания для водителя Режим эксплуатации прицепа Движение с прицепом
Фаркоп должен соответствовать определенным требованиям.
В первую очередь, автомобиль предназначен для перевозки людей и багажа. Однако, при соответствующем техническом оснащении он может использоваться для буксировки прицепа.
Заводская комплектация автомобиля с фаркопом предусматривает и все необходимое для эксплуатации прицепа в соответствии с техническими и нормативными требованиями.
Для электрического соединения между автомобилем и прицепом автомобиль комплектуется 13-полюсным штепсельным разъемом. При наличии на прицепе 7-контактной штепсельной вилки можно использовать соответствующий кабель-адаптер. Он предлагается на предприятиях Audi.
Послезаводской монтаж фаркопа должен соответствовать требованиям изготовителя данного устройства Ссылка.
ВНИМАНИЕ!
Осуществлять послезаводской монтаж фаркопа только на специализированном предприятии.

- Без соответствующей системы охлаждения невозможно длительное движение на подъемах (особенно при высокой температуре окружающего воздуха). Это ведет к перегреву двигателя.
- Неквалифицированный монтаж фаркопа может стать причиной аварии!