Замена лампы накаливания указателей поворота (галоген)

Audi A6 Самопомощь Предохранители и лампы накаливания Лампы накаливания

  Илл.1 Фара: крышка указателя поворота

Относится к автомобилям: с галогенной фарой
Повернуть крышку вместе с лампой накаливания Илл.1 против часовой стрелки и вынуть ее из корпуса фары.
Слегка вдавить лампу накаливания в крышку, затем повернуть ее влево и вынуть неисправную лампу.
Вставить новую лампу накаливания, вдавить ее в крышку и повернуть до упора вправо.
Вставить крышку с новой лампой накаливания в корпус фары.
Повернуть крышку с лампой накаливания по часовой стрелке до ощутимой фиксации.
Проверить правильность функционирования новой лампы накаливания.