Дизельное топливо

Audi A6 Эксплуатация Проверка и наполнение Топливо
Принимать во внимание информацию на внутренней стороне крышки заправочного люка.
Рекомендуется использовать дизельное топливо без содержания серы согласно стандарту EN 590 (в Германии – EN 590 или DIN 51628). В случае его отсутствия можно использовать дизельное топливо стандарта EN 590 с цетановым числом не ниже 51. Цетановое число является критерием воспламеняемости дизельного топлива.
Зимнее дизельное топливо
Зимой дизельное топливо может загустеть. Поэтому в холодное время на заправочных станциях предлагается дизельное топливо с улучшенными характеристиками текучести (зимнее дизельное топливо).
Осторожно!

- Эксплуатация автомобиля на топливе FAME (биодизель) не предусматривается. Эксплуатация автомобиля на данном топливе ведет к повреждению системы питания.
- К дизельному топливу нельзя примешивать присадки, так называемые «разжижители», бензин и т. п. средства.
- При низком качестве топлива удаление воды из водоотделителя топливного фильтра возможно потребуется производить чаще, чем это предусмотрено периодичностью сервисной книжки. Данную операцию рекомендуется проводить на специализированном предприятии. Скопление воды в фильтре может привести к повреждению двигателя.