Замена ламп накаливания

Audi A6 Самопомощь Предохранители и лампы накаливания Лампы накаливания

  Илл.1 Галогенные фары (обзор левой стороны автомобиля)

  Илл.2 Ксеноновые фары (обзор левой стороны автомобиля)

Для замены ламп накаливания необходимо наличие профессиональных навыков.
Светодиодные фары* и светодиодные фонари заднего света* не требуют технического обслуживания. Осветительные средства нельзя заменить. При необходимости проведения ремонта следует обратиться на специализированное предприятие.
При самостоятельной замене ламп накаливания в подкапотном пространстве следует помнить, что подкапотное пространство является опасной зоной ВНИМАНИЕ!.
Лампы накаливания разрешается заменять только лампами того же типа. Маркировка расположена на цоколе лампы.
Галогенные фары
В автомобилях с галогенными фарами Илл.1 следующие лампы накаливания можно заменить самостоятельно:

Лампа накаливания (12 В) | Тип
--- | ---
-A- задние указатели поворота Ссылка | PY24 W
-B- стояночные огни Ссылка | W 5 Вт
-C- фары дневного света/дальний свет Ссылка | 15/55 Вт (H15)
-D- лампы ближнего света Ссылка | 55 Вт (H7 Longlife)
-E- противотуманный свет Ссылка | 55 Вт (H11)

Ксеноновые фары*
В автомобилях с ксеноновыми фарами Илл.2 следующие лампы накаливания можно заменить самостоятельно:

Лампа накаливания (12 В) | Тип
--- | ---
-A- задние указатели поворота Ссылка | PSY24 Вт
-B- фары со всепогодными лампочками или лампа поворотного света* Ссылка | 55 Вт (H7 Longlife)

Прочие лампы накаливания

Лампа накаливания (12 В) | Тип
--- | ---
Фары заднего хода Ссылка | W 16 Вт
Лампа накаливания фонаря освещения номерного знака Ссылка | 5 Вт

ВНИМАНИЕ!

- Работа в подкапотном пространстве при прогретом двигателе требует особой осторожности – опасность получения ожогов!
- Лампы накаливания находятся под давлением и при замене могут лопнуть – опасность травмирования!
- Газоразрядные лампы* (ксеноновый свет) запрещается заменять самостоятельно! Работы с высоковольтной частью газоразрядных ламп должен выполнять квалифицированный персонал. В противном случае существует опасность для жизни!
- При замене ламп следить, чтобы не порезаться об острые части, в первую очередь, в корпусе фары.

Осторожно!

- Перед проведением любых работ на электрооборудовании выключить зажигание – опасность короткого замыкания!
- Перед заменой лампы накаливания выключить свет/стояночные огни.
- Действовать осторожно, чтобы не повредить ни один элемент.

Экологическое примечание
Информацию об утилизации неисправных ламп накаливания можно получить в специализированных магазинах.
Примечание

- Регулярно проверять исправность всех осветительных устройств автомобиля и, в первую очередь, наружного освещения. Это необходимо не только для собственной безопасности водителя, но также и для безопасности других участников дорожного движения.
- Перед заменой лампы приобрести соответствующую запасную лампу.
- Не касаться голыми руками стеклянной колбы лампы. Использовать для этого ткань или бумагу, т. к. оставленный отпечаток пальца вследствие нагревания включенной лампы накаливания будет испаряться, конденсироваться на отражающей поверхности и ухудшать отражающую способность рефлектора.