Аварийная деблокировка рычага переключения передач

Audi A6 Управление Автоматическая коробка передач «multitronic»®

  Илл.1 Передняя центральная консоль: аварийная деблокировка рычага переключения передач

Относится к автомобилям: с «multitronic»
В случае прекращения электропитания рычаг переключения передач можно деблокировать механически.
Для доступа к устройству аварийной деблокировки вынуть вставной элемент пепельницы*.
Ослабить и удалить небольшую крышку из гнезда крепления пепельницы Илл.1.
Отверткой или другим схожим предметом нажать на болт и удерживать его нажатым.
В заключение нажать кнопку блокировки на рычаге переключения передач и включить передачу «N».
Рычаг переключения передач можно перемещать из положения «Р» только в том случае, если включено зажигание. Если в случае прекращения электропитания (например, разряжен аккумулятор) автомобиль необходимо толкать или буксировать, следует с помощью приспособления для аварийной деблокировки рычага переключения передач установить рычаг в положение «N».