Настройка момента поворота и предупреждения вибрацией

Audi A6 Управление «Audi active lane assist» Система слежения за дорожной разметкой
Водитель может индивидуально настроить «active lane assist» в MMI.
Выбрать: функциональную клавишу автомобиля CAR > кнопку управления (Car)* Системы > Помощь водителю > Audi active lane assist.
Момент поворота
рано: при данной настройке корректировочное движение руля выполняется непрерывно, чтобы помочь водителю удерживать автомобиль по центру полосы движения.
поздно: при данной настройке корректировочное движение руля выполняется незадолго перед тем, как колесо коснется распознанной ограничительной линии.
Предупреждение вибрацией
Дополнительное предупреждение вибрацией рулевого колеса можно включать и выключать. Если предупреждение включено, срабатывает вибрация рулевого колеса.
Примечание
В зависимости от страны: настройки автоматически сохраняются в памяти и соответствуют используемому радиоключу.