// Система контроля выхода лампочек из строя

Audi A6 Управление Приборы и контрольные лампочки Контрольные лампочки
– Если загорается контрольная лампочка , это свидетельствует о неисправности какой-то лампы. В указании для водителя отображается месторасположение лампочки.
- Если загорается контрольная лампочка , это свидетельствует о неисправности противотуманной фары*. Положение контрольной лампочки соответствует положению на машине.
Если загорается контрольная лампочка , это свидетельствует о неисправности заднего противотуманного фонаря. Положение контрольной лампочки соответствует положению на машине.
Vehicle lights: malfunction! (освещение автомобиля: системная неисправность)
Возникла неисправность фар или переключателя освещения.
Как можно быстрее доехать до ближайшего специализированного предприятия и устранить неисправность.
ВНИМАНИЕ!

- Лампы накаливания находятся под давлением и при замене могут лопнуть – опасность травмирования!
- Работы с высоковольтной частью газоразрядных ламп* (ксеноновых фар «плюс») должен выполнять квалифицированный персонал – опасность для жизни!