Определение подходящего моторного масла

Audi A6 Эксплуатация Проверка и наполнение Моторное масло
О необходимости замены масла информирует индикация периодичности сервисного обслуживания на приборной панели автомобиля. Замену масла рекомендуется проводить на предприятии Audi/специализированном предприятии.
Если необходимо долить масло между двумя сменами масла, использовать машинные масла из приведенных в таблице масел согласно норме VW. Для этого нужно знать,

- обслуживается ли автомобиль по схеме сниженной периодичности сервисного обслуживания («Audi LongLife Service») или постоянной периодичности сервисного обслуживания (профилактическое сервисное обслуживание): см. последнюю запись в сервисной книжке;

- оснащен ли автомобиль бензиновым или дизельным двигателем: см. наклейку на внутренней стороне крышки заправочного люка;

- оснащен ли автомобиль сажевым фильтром дизельного двигателя: см. запись о передаче в сервисной книжке.

| «LongLife Service» | Профилактическое сервисное обслуживание
Бензиновый двигатель | VW 504 00 | VW 502 00 Альтернативно: VW 504 00

Дизельный
двигатель

VW 507 00

С сажевым фильтром дизельного двигателя:
VW 507 00
Без сажевого фильтра:
VW 505 01
Альтернативно:
VW 507 00

Примечание
Если приведенных в таблице масел нет в наличии, возможна доливка и других масел. Чтобы не повредить двигатель, до следующей смены масла разрешается однократно залить не более 0,5 литра указанных масел.

- Бензиновый двигатель: согласно норме ACEA A3 или API SM
- Дизельный двигатель: согласно норме ACEA C3 или API CF

Примечание

- Для рынка Китая действует следующее: автомобили с бензиновым двигателем разрешается эксплуатировать только с моторным маслом согласно норме VW 502 00 с коэффициентом вязкости SAE 5W-40.
- «LongLife Service» предлагается не на всех рынках.