Подключение/отключение воспроизводящего устройства

Audi MMI Знакомство с системой Дисководы Вход Aux-in
Условие: включена система MMI Ссылка.
Соединить воспроизводящее устройство с коммутаторным штекером 3,5 мм* и вставить удлинительный кабель во вход Aux-In.
Нажать функциональную клавишу MEDIA.
Нажать клавишу управления источник.
Вращением кнопки управления выбрать внешний вход аудио и нажать кнопку управления. После успешной идентификации на дисплее появляется индикация External audio source is active (внешний аудиоисточник активирован).
При подключении/отключении коммутаторного штекера 3,5 мм возможны шумовые помехи. Для предотвращения данных шумовых помех включить перед подключением/отключением портативного воспроизводящего устройства функцию «Mute» или другой аудиоисточник (например, радио).
Выбор аудиофайлов осуществляется через элементы управления воспроизводящего устройства. Уровень громкости можно регулировать с помощью кнопки включения/выключения, функции External audio input (уровень сигнала на входе) Ссылка, многофункционального рулевого колеса, или непосредственно на воспроизводящем устройстве.
ВНИМАНИЕ!
Современные условия движения требуют постоянного внимания. Водитель полностью несет ответственность за безопасность движения. Поэтому никогда не пользоваться портативным воспроизводящим устройством во время движения – опасность несчастного случая!
Примечание

- Мы рекомендуем устанавливать громкость портативного воспроизводящего устройства примерно на 70 процентов от максимальной громкости.
- При неработающем двигателе и включенном воспроизводящем устройстве разряжается аккумуляторная батарея автомобиля.