Настройка автономного отопителя с помощью пульта дистанционного управления

Audi A6 Управление Тепло и холод Автономный отопитель/вентилятор

  Илл.1 Пульт дистанционного управления автономным отопителем: -1 - оперативное включение, -2- настройка таймера

Относится к автомобилям: с автономным отопителем/вентилятором
Выбор меню
Нажать кнопку на пульте дистанционного управления.
В левой части дисплея отображаются символы и . Стрелка указывает на выбранное меню. Чтобы перейти к другому меню, необходимо повторно нажать кнопку .
Оперативное включение
Выбрать меню -1- Илл.1.
Чтобы увеличить/уменьшить время работы, нажать кнопку > или <.
Чтобы подтвердить время работы, нажать кнопку OK. Мигает символ , и данные заносятся в систему автомобиля.
После успешной передачи данных и включения автономного отопителя/вентилятора на экране появляется заданное время и символ . Дистанционное управление самостоятельно отключается через несколько секунд.
Установка параметров таймера
Выбрать меню -2-.
Последовательно ввести часы, минуты и день. Подтвердить ввод нажатием кнопки OK. После последнего подтверждения мигает символ , и данные заносятся в систему автомобиля.
После успешной передачи данных на экране появляются заданное время и символ . Дистанционное управление самостоятельно отключается через несколько секунд.
Запрос/удаление настройки
Для запроса настройки нажать кнопку .
Чтобы удалить настройку, подтвердить запрос OFF? или OFF? нажатием кнопки OK.
Настройки таймера, выполненные с помощью пульта дистанционного управления, отображаются в MMI как таймер 1.
Диапазон действия пульта дистанционного управления составляет около 600 м. Однако диапазон может значительно сократиться вследствие расположенных между пультом дистанционного управления и автомобилем препятствий (например, здания).
Сообщения о неисправностях
Если при включении пульта дистанционного управления появляется один из следующих символов, автономный отопитель невозможно включить посредством пульта дистанционного управления:
– возникла системная ошибка автономного отопителя;
– автономный отопитель не возможно включить, так как запас топлива слишком мал;
– автономный отопитель не возможно включить, так как напряжение автомобильного аккумулятора слишком мало;
– система автомобиля не смогла принять переданные данные.