Зарядка аккумулятора

Audi A6 Эксплуатация Проверка и наполнение Аккумулятор

  Илл.1 Подкапотное пространство: выводы для подключения зарядного устройства и пусковспомогательных кабелей

Полюсные выводы для зарядки аккумулятора находятся в подкапотном пространстве.
Прочесть предупреждения ВНИМАНИЕ! и ВНИМАНИЕ!.
Выключить зажигание и все потребители тока.
Открыть крышку моторного отсека Ссылка.
Открыть красную крышку положительного полюса Илл.1.
Полюсные зажимы зарядного устройства подключить надлежащим образом к пусковспомогательным болтам (болт под крышкой = «плюс», болт с шестигранной головкой = «минус»).
Вилку сетевого шнура зарядного устройства вставить в розетку и включить устройство.
После зарядки выключить зарядное устройство и отключить его от сети.
Затем отсоединить полюсные зажимы зарядного устройства от аккумулятора.
Закрыть красную крышку положительного полюса.
Закрыть крышку моторного отсека Ссылка.
Разряженный аккумулятор может замерзнуть уже при 0 °C. Замерзший или оттаявший аккумулятор запрещается использовать дальше, т. к. вследствие образования льда в корпусе аккумулятора появляются трещины, через которые может вытекать электролит ВНИМАНИЕ!.
Зарядка аккумулятора
Разрешается использовать только зарядные устройства с максимальным зарядным напряжением 14,8 В, при этом не требуется отсоединять кабели аккумулятора. При зарядке должны быть закрыты пробки аккумулятора.
Перед зарядкой аккумулятора обязательно учесть инструкции изготовителя зарядного устройства!
ВНИМАНИЕ!
Запрещается заряжать замерзший аккумулятор, его необходимо заменить – опасность взрыва!
Примечание
Заряжать аккумулятор только через полюсные выводы в подкапотном пространстве.