Подъем автомобиля

Audi A6 Самопомощь Аварийная помощь Замена колеса

  Илл.1 Замена колеса: места установки домкрата

  Илл.2 Замена колеса: домкрат

Для демонтажа колеса необходимо поднять автомобиль домкратом*.
Месторасположение гнезд домкрата обозначено вдавленной отметкой на днище автомобиля Илл.1.
Активировать режим подъема автомобиля домкратом* в MMI: выбрать функциональную клавишу автомобиля CAR > кнопку управления (Car)* Системы > Cервис и контроль > Пневматическая подвеска: замена колеса > вкл..
Включить стояночный тормоз, чтобы предотвратить непреднамеренное движение автомобиля.
Включить первую передачу (механическая коробка передач) или установить рычаг переключения передач в положение «P» (автоматическая коробка передач).
На нижнем лонжероне кузова найти ближайшее к неисправному колесу гнездо установки домкрата Илл.1.
Вращать рукоятку домкрата, расположенного под гнездом на нижнем лонжероне, и вывести его валик Илл.2 -A- на такую высоту, чтобы он встал под специальным пластмассовым гнездом.
Выровнять домкрат так, чтобы валик -A- вошел в предусмотренное пластмассовое гнездо на нижнем лонжероне, а подвижная пята -B- упиралась всей поверхностью в грунт. Подвижная пята -B- при этом должна располагаться вертикально под гнездом -A-.
Вращением рукоятки домкрата поднять автомобиль настолько, чтобы неисправное колесо немного приподнялось от грунта.
Устанавливать домкрат разрешается только в указанных местах Илл.1. Для каждого колеса предусмотрено только одно место. Установка домкрата в других местах запрещается.
Если автомобиль установлен на нестабильной поверхности, он может соскользнуть с домкрата. Поэтому устанавливать домкрат следует на прочную опорную поверхность. При необходимости установить широкую, прочную подпорку. На скользкой поверхности (например, облицовочной плитке) подложить под домкрат нескользящее основание (например, резиновый коврик).
ВНИМАНИЕ!

- Принять меры по предотвращению соскальзывания пяты домкрата – опасность травмирования!
- Установить домкрат в гнезда и выровнять. В противном случае могут возникнуть повреждения автомобиля. Кроме того, домкрат может выскользнуть при недостаточной опоре автомобиля – опасность травмирования!
- Высота дорожного просвета оставленного на стоянке автомобиля может измениться самостоятельно в результате колебания температуры или изменения нагрузки.

Примечание
Режим подъема домкратом* отключается автоматически при скорости более 10 км/ч.