Основные настройки

Audi A6 Управление Тепло и холод Комфортный автоматический кондиционер
Основные настройки кондиционера осуществляются в MMI.
Выбрать: функциональную клавишу автомобиля CAR > кнопку управления (Car)* Системы > Кондиционер.
Настройки для задней части салона
Если выбрана данная функция, все настройки для задней части салона можно выполнять через кондиционер на приборах управления. При этом одновременное управление кондиционером из задней части салона не возможно. Функция отключается по истечении определенного периода времени или при нажатии поворотного регулятора на приборах управления.
Автоматическая рециркуляция
Для чувствительности автоматической рециркуляции можно настроить режимы от выкл. до чувствительная. Если режим рециркуляции включен , то управление рециркуляцией осуществляется автоматически. При запотевании стекол необходимо нажать кнопку .
Температура в зоне для ног
Температуру в зоне для ног можно понизить или повысить.
Интенсивность работы кондиционера
Можно выбрать три режима интенсивности воздушного потока: мягкий или экономичный, средний и интенсивный. При экономичном режиме система климат-контроля работает с меньшим расходом энергии.
В режиме движения «efficiency*» (эффективный) («Audi drive select Ссылка») автоматически устанавливается экономичная интенсивность работы кондиционера. В установленном режиме «efficiency*» можно менять интенсивность работы кондиционера. При этом все остальные настройки режима «efficiency*» остаются активными.
Дополнительный отопитель*
При включенном дополнительном отопителе салон автомобилей с дизельным двигателем нагревается быстрее. Если выбрана настройка авто, управление дополнительным отопителем осуществляется автоматически.