Задняя буксирная петля

Audi A6 Самопомощь Аварийная помощь Буксировка и движение на буксире

  Илл.1 Задний бампер: крышка

  Илл.2 Задний бампер: ввернутая буксирная петля

На автомобилях без фаркопа* заводской комплектации буксирная петля расположена справа сзади в бампере.
С правой стороны под задним бампером имеется резьба для ввинчивания буксирной петли. Резьба находится под крышкой.
Автомобили с буксирной петлей
Извлечь входящую в комплект инструмента буксирную петлю.
Резко и сильно нажать на нижний край крышки Илл.1. Крышка снимется с бампера.
В резьбовое соединение ввернуть до упора буксирную петлю.
Автомобили с фаркопом*
Выдвинуть фаркоп Ссылка.
Закрепить буксировочную штангу или буксировочный трос на фаркопе.
После использования вывернуть буксирную петлю и положить ее в комплект инструмента. Буксирная петля всегда должна находиться в автомобиле.
На автомобилях с фаркопом* заводской комплектации сзади нет резьбового отверстия для буксирной петли.
ВНИМАНИЕ!

- Если буксирная петля ввернута не до упора, то при буксировке возможен срыв резьбы – опасность аварии!
- Во избежание повреждения фаркопа на автомобилях с фаркопом* разрешается использовать только специальные буксировочные штанги. Данные штанги предназначены для использования с фаркопами.
- На автомобилях с фаркопом* использовать только специальные буксировочные тросы – опасность аварии!