A6 2.8 front и quattro, 6 цилиндров

Audi A6 Технические характеристики Технические характеристики Бензиновые двигатели

Мощность | 150 кВт при 5250-6500 об/мин
Максимальный крутящий момент | 280 Нм при 3000-5000 об/мин
Количество моторного масла (с заменой фильтра) | Около 6,75 л
|  | front | Quattro
Максимальная скорость | км/ч |  | 240 |  | 2401)
Время разгона 0–100 км/ч | сек. |  | 7,7 |  | 8,1
Собственная масса | кг |  | 1685 |  | 1755
Допустимая полная масса | кг |  | 2190 |  | 2290
Допустимая осевая нагрузка на передний мост | кг |  | 1160 |  | 1185
Допустимая осевая нагрузка на задний мост | кг |  | 1160 |  | 1230
Бестормозной прицеп3) | кг |  | 750 |  | 750
Прицеп3) с тормозом при подъеме под уклоном до 8 % | кг |  | 2100 |  | 2100
Прицеп3) с тормозом при подъеме под уклоном до 12 % | кг |  | 1900 |  | 1900
Масса автопоезда3) при подъеме под уклоном до 12 % | кг |  | 4170 |  | 4270

Сноски Ссылка