Параметры вызова

Audi MMI Голосовой ввод Речевая диалоговая система Пользование телефоном
Условие: автомобильный телефон Ссылка или устройство подготовки мобильного телефона Ссылка находится в рабочем режиме и речевая диалоговая система включена Ссылка.
Чтобы вызвать телефонный номер контакта, произнести ВЫЗВАТЬ (XY), например, ВЫЗВАТЬ «РАЛЬФ ШМИДТ». Телефонный номер набирается.
Если в одной адресной карте сохранены несколько телефонных номеров, к речевому адресу можно добавить команды ДЕЛОВОЙ АДРЕС СТАНДАРТНОЙ СЕТИ, ДЕЛОВОЙ АДРЕС МОБИЛЬНОЙ СЕТИ, ЧАСТНЫЙ АДРЕС СТАНДАРТНОЙ СЕТИ или ЧАСТНЫЙ АДРЕС МОБИЛЬНОЙ СЕТИ, например, ВЫЗОВ АБОНЕНТА РАЛЬФ ШМИДТ, ЧАСТНЫЙ АДРЕС МОБИЛЬНОЙ СЕТИ.
Если водитель отдает команду ВЫЗВАТЬ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК, набирается сохраненный номер почтового ящика Ссылка, Ссылка.