Охлаждающая жидкость

Audi A6 Эксплуатация Проверка и наполнение Система охлаждения
Охлаждающая жидкость охлаждает двигатель.
Охлаждающая жидкость состоит из воды и присадки. Присадка состоит из антифриза и антикоррозионного средства. Автомобиль заводской комплектации заполнен охлаждающей жидкостью, не требующей замены.
О недостаточном уровне охлаждающей жидкости сигнализирует контрольная лампочка на дисплее приборной панели Ссылка. Несмотря на это, уровень охлаждающей жидкости рекомендуется периодически проверять.
Присадка
Если требуется дополнить охлаждающую жидкость, использовать в качества присадки G12++ согласно спецификации TL 774 G. Доля присадки зависит от климатических условий эксплуатации автомобиля. Если доля присадки недостаточна, охлаждающая жидкость может замерзнуть и стать причиной повреждения двигателя.

| Присадка к охлаждающей жидкости | Морозоустойчивость
--- | --- | ---
Теплые страны | мин. 40%, макс. 45% | мин. -25 °C
Холодные страны | мин. 50%, макс. 60% | макс. -40 °C

Осторожно!

- Перед наступлением зимы проверить на предприятии Audi/специализированном предприятии соответствие присадки в охлаждающей жидкости климатическим условиям в стране эксплуатации. Это особенно касается ситуаций, когда водитель отправляется на автомобиле в более холодные климатические зоны.
- В качестве присадки использовать G12++. G12++ разрешается смешивать с присадками G12+ и G12. Если в экстренном случае данные присадки недоступны, не разрешается использовать другие присадки, т. к. существует опасность повреждения двигателя! В данном случае долить только воду и при первой же возможности восстановить нормативную концентрацию раствора, добавив положенный по инструкции компонент.
- Для доливания использовать только новую охлаждающую жидкость.
- Не допускается примешивание уплотняющего средства радиатора к охлаждающей жидкости. В этом случае возможно серьезное нарушение функциональности системы охлаждения.