Настройка диапазона приема

Audi MMI Многофункциональное рулевое колесо Многофункциональное рулевое колесо Режим радио

  Илл.1 Меню радио

  Илл.2 Органы управления на многофункциональном рулевом колесе

Условие: отображается меню радио Илл.1.
Нажать клавишу -3- Илл.2. Отображается перечень источников.
Вращением левого валика меню -2- вниз выбрать диапазон приема.
Для настройки диапазона приема нажать левый валик меню.
Примечание
В обзоре источников возможно также включение режима носителей данных. Для этого в обзоре источников выбрать нужный аудио-/видеоисточник и подтвердить выбор нажатием левого валика меню.