Закрывание крышки моторного отсека

Audi A6 Эксплуатация Проверка и наполнение Подкапотное пространство
Потянуть крышку моторного отсека вниз до полного преодоления усилия газонаполненных пружин.
Закрыть крышку моторного отсека так, чтобы она зафиксировалась; не нажимать на крышку дополнительно! ВНИМАНИЕ!.
ВНИМАНИЕ!

- В целях безопасности крышка моторного отсека должна быть всегда надежно закрыта во время движения. Поэтому всегда после закрывания крышки моторного отсека проверять правильность ее фиксации. При правильной фиксации крышка моторного отсека расположена заподлицо с находящимися рядом компонентами кузова.
- Если при движении автомобиля стало заметно, что крышка моторного отсека не зафиксирована, сразу остановиться и закрыть крышку моторного отсека – опасность аварии!