Оперативное включение/выключение в MMI

Audi A6 Управление Тепло и холод Автономный отопитель/вентилятор

  Илл.1 Дисплей MMI: оперативное включение/выключение автономного отопителя

Относится к автомобилям: с автономным отопителем/вентилятором
Чтобы включить автономный отопитель/вентилятор, выбрать функциональную клавишу автомобиля CAR >(Car)* Системы > Автон. отопитель > Включить автон. отопитель и повернуть кнопку управления на нужную длительность включения.
Чтобы выключить автономный отопитель/вентилятор, выбрать функциональную клавишу автомобиля CAR > (Car)* Системы > Автон. отопитель > Выключить автон. отопитель.
При включенном автономном отопителе на органах управления кондиционером мигает символ , при включенном автономном вентиляторе органы управления кондиционером подсвечиваются.
Нажатием кнопки OFF на органах управления кондиционером при включенном автономном отопителе/вентиляторе можно включить и выключить вентилятор.