Программирование датчиков

Audi A6 Управление «HomeLink» Универсальное дистанционное радиоуправление

  Илл.1 Кнопки управления на внутренней поверхности крыши

  Илл.2 Решетка радиатора

Относится к автомобилям: с «HomeLink»
Кнопки универсального дистанционного радиоуправления «HomeLink» можно запрограммировать на потолке.
Программирование кнопки
Включить зажигание.
Существует две возможности программирования кнопки: нажать кнопку, которую необходимо запрограммировать. В MMI появляются инструкции к процедуре программирования. Или
Выбрать: функциональную клавишу автомобиля CAR > кнопку управления (Car)* Системы > Настройки автомобиля > Пульт упр. воротами гар. > Прогр. пульт упр. воротами гаража.
Выбрать кнопку, которую необходимо запрограммировать.
Следовать инструкциям в MMI.
При необходимости дополнительной синхронизации привода гаражных ворот с модулем «HomeLink» учитывать инструкцию по приводу гаражных ворот.
Управление кнопками
Чтобы открыть гаражные ворота, нажать запрограммированную кнопку. Светодиод -А- мигает или горит.
Чтобы закрыть гаражные ворота, нажать кнопку еще раз.
Сброс раскладки кнопок
Выбрать: функциональную клавишу автомобиля CAR > кнопку управления (Car)* Системы > Настройки автомобиля > Пульт упр. воротами гар. > Удал. распредел. памяти > Да.
Индикация версии/статуса/регионального кода
Выбрать: функциональную клавишу автомобиля CAR > кнопку управления (Car)* Системы > Настройки автомобиля > Пульт упр. воротами гар. > Информация по версии.
Используя вышеописанный порядок действий можно запрограммировать как фиксированный, так и непрерывно изменяющийся код.
Программирование кнопки
Расстояние между переносным передатчиком и расположенным в решетке радиатора «HomeLink» зависит от системы, которую необходимо запрограммировать. Может также потребоваться более длительно или после кратковременного перерыва повторно нажать кнопку на переносном передатчике. Возможно, для программирования потребуется несколько попыток.
Сброс раскладки кнопок
Отдельную кнопку можно перепрограммировать. При этом порядок действий аналогичен порядку при первом программировании.
Если необходимо одновременно сбросить раскладку всех запрограммированных кнопок, выбрать сброс раскладки кнопок.
Сброс запрограммированных кнопок по отдельности невозможен.
Примечание

- Из соображений безопасности мы рекомендуем выполнить сброс запрограммированных кнопок «HomeLink» перед продажей автомобиля.
- В зависимости от модели устройства для открывания гаражных ворот может потребоваться отпустить кнопку на переносном передатчике во время программирования и затем повторно ее нажать.