Регулировка внешних зеркал

Audi A6 Управление Свет и видимость Видимость

  Илл.1 Фрагмент двери со стороны водителя: поворотный переключатель

Повернуть поворотный переключатель в соответствующее положение:
/ – в этих положениях можно выполнить регулировку внешних зеркал (со стороны водителя/пассажира) путем вращения поворотного переключателя в необходимом направлении;
– в зависимости от наружной температуры происходит обогрев поверхности зеркал;
– внешние зеркала – складные*. В MMI можно включить и выключить функцию автоматического складывания зеркал при блокировке системы замков автомобиля Ссылка.
Функция отклонения внешнего зеркала со стороны пассажира*
Чтобы лучше видеть бордюрный камень при парковке задним ходом, можно немного отклонить поверхность зеркала в автоматическом режиме. Для этого поворотный переключатель должен находиться в положении .
Настройку отклоненной поверхности зеркала можно выполнить путем вращения поворотного переключателя в нужном направлении. При выключении передачи заднего хода новое положение сохраняется и присваивается используемому радиоключу.
Зеркало возвращается в исходное положение после движения вперед на скорости более 15 км/ч или после выключения зажигания.
ВНИМАНИЕ!
Изогнутые поверхности зеркал (выпуклые или асферические*) увеличивают сектор обзора. Однако отражающиеся в них объекты кажутся меньше и дальше. При использовании этих зеркал для определения расстояния до идущих сзади автомобилей при смене полосы движения существует риск неправильного определения расстояния – опасность несчастного случая!
Осторожно!
При смещении корпуса зеркала в результате воздействия внешних сил (например, удар при маневрировании) необходимо выполнить полное электрическое складывание зеркал. Ни в коем случае не устанавливать корпус зеркала в исходное положение рукой, так как это может привести к нарушению функционирования механики зеркала.

- При мойке автомобиля в автоматических моечных установках внешние зеркала следует сложить для предотвращения их повреждения. Ни в коем случае не складывать и не отводить электрически смещаемые внешние зеркала* рукой, а только посредством электрического привода;

Примечание

- В случае отказа электрического привода положение обеих отражательных поверхностей можно отрегулировать нажатием руки на край зеркала.
- Параметры регулировки внешних зеркал сохраняются с помощью функции памяти* Ссылка.