Настройка индикации и тональности сигналов

Audi A6 Управление Система помощи при парковке
Настройка индикации и тональности сигналов выполняется в MMI.
Выбрать: функциональную клавишу автомобиля CAR > кнопку управления (Car)* Системы > Помощь водителю > Система помощи при парковке > кнопка управления Настройки.
Индикация
Вкл.* – для системы помощи при парковке «plus» появляется оптическая индикация, для системы помощи при парковке «plus» с камерой для парковки задним ходом* – изображение, передаваемое камерой заднего вида.
Выкл. – при включении системы помощи при парковке активируются только звуковые сигналы.
Тональность сигналов
Громкость впереди – громкость передних сенсоров.
Высота звука впереди – высота звука передних сенсоров.
Громкость сзади – громкость задних сенсоров.
Высота звука сзади – высота звука задних сенсоров.
Уменьшение громкости – при включенной системе помощи при парковке уменьшается громкость звука активного аудио/видеоисточника.
Заново настроенное значение кратковременно воспроизводится через соответствующий звуковой датчик.
Примечание

- Сигналы могут настраиваться также непосредственно на оптическом индикаторе или на изображении с камеры для парковки задним ходом*. Нажать кнопку управления Настройки.
- Измененные настройки активируются только после повторного включения системы помощи при парковке.
- Настройки автоматически сохраняются в памяти и соответствуют используемому радиоключу.