Замена лампы накаливания фар ближнего света

Audi A6 Самопомощь Предохранители и лампы накаливания Лампы накаливания

  Илл.1 Передний подкрылок: доступ к лампе ближнего света

  Илл.2 Держатель лампы ближнего света

Относится к автомобилям: с галогенной фарой
Ниже приводится описание демонтажа левой фары (замена правой фары осуществляется аналогично).
Демонтаж крышки в подкрылке
Повернуть рулевое управление до упора вправо.
Взять из комплекта инструмента отвертку Ссылка. Использовать плоскую сторону переставного стержня отвертки.
Приподнять крышку при помощи отвертки Илл.1.
Демонтаж держателя ламп
Снять вторую крышку с корпуса фары ВНИМАНИЕ!.
Вывинтить штекер с лампой накаливания Илл.2 -(показано стрелкой)- налево и вынуть его из корпуса фары.
Замена лампы накаливания
Вынуть штекер из неисправной лампы накаливания.
Касаться стеклянной колбы лампы только тканевой или бумажной салфеткой (не голыми руками).
Вставить новую лампу в штекер.
Вставить штекер с новой лампой накаливания в корпус фары. Убедиться, что направляющие выступы находятся в креплении рефлектора.
Повернуть штекер до упора вправо.
Надеть резиновую накладку на корпус фары.
Вставить крышку в подкрылок. Крышка должна зафиксироваться со щелчком и равномерно прилегать по всему периметру.
Проверить правильность функционирования новой лампы накаливания.
Проверить регулировку света фары.