Открывание крышки моторного отсека

Audi A6 Эксплуатация Проверка и наполнение Подкапотное пространство

  Илл.1 Пространство для ног водителя: деблокировочная рукоятка

  Илл.2 Отпирающий язычок под крышкой моторного отсека

Фиксатор крышки моторного отсека деблокируется рукояткой, расположенной в салоне автомобиля.
Убедиться, что рычаги стеклоочистителя не отведены от ветрового стекла. В противном случае возможно повреждение лакокрасочного покрытия.
По направлению стрелки потянуть рукоятку, расположенную под щитком приборов управления Илл.1.
Немного приподнять крышку моторного отсека ВНИМАНИЕ!.
Отжать вверх язычок, расположенный под крышкой моторного отсека Илл.2. Происходит деблокировка захватного крюка.
Открыть крышку моторного отсека.
ВНИМАНИЕ!
Никогда не открывать крышку моторного отсека, если видно, что из подкапотного пространства выходит пар или вытекает охлаждающая жидкость – опасность ожога! Подождать до тех пор, пока не перестанет выходить пар или вытекать охлаждающая жидкость.