Скользящая регулировка угла наклона фар

Audi A6 Управление Свет и видимость Наружное освещение

  Илл.1 Рукоятка управления указателями поворота и дальним светом: включение/выключение скользящей регулировки угла наклона фар

Относится к автомобилям: со скользящей регулировкой угла наклона фар
Скользящая регулировка угла наклона фар регулирует световой конус дальнего света фар в соответствии с местностью.
Благодаря камере в креплении внутреннего зеркала заднего вида можно распознать источники света, исходящие от других участников дорожного движения. Дальность действия и ширина ближнего света регулируется посредством бесступенчатой регулировки фар дальнего света. Система управляет включением/отключением в зависимости от расстояния до автомобилей, движущихся впереди или навстречу.
Управление
Условие: ближний свет включен, когда переключатель освещения установлен в положение AUTO, и в MMI активирован автоматический режим включения дальнего света Ссылка.
Для активации скользящей регулировки угла наклона фар перевести рукоятку в положение -1-. На дисплее приборной панели загорается контрольная лампочка , и дальний свет включается/выключается автоматически. Если горит контрольная лампочка , это значит, что дальний свет частично или полностью включен.
Чтобы при активированной регулировке угла наклона фар выключить автоматически включенный дальний свет, установить рукоятку в положение -2-.
Если дальний свет не был включен автоматически, его можно включить вручную. Для этого необходимо установить рукоятку в положение -1-. Загорается контрольная лампочка . Чтобы снова выключить дальний свет, установить рукоятку в положение -2-.
В обоих случаях можно снова активировать скользящую регулировку угла наклона фар, отжав рукоятку в положение -1-.
Чтобы задействовать прерывистый световой сигнал при активированной регулировке угла наклона фар, установить рукоятку в положение -2-. При этом скользящая регулировка угла наклона фар остается активной.
Запрещается наклеивать что-либо в зоне камеры на ветровом стекле.
Указание для водителя на дисплее приборной панели
Main beam assist: system fault! (вспомогательное устройство включения дальнего света: системная неисправность)
Как можно быстрее доехать до ближайшего специализированного предприятия и устранить неисправность. Как и прежде, возможно включение/выключение дальнего света вручную.
Main beam assist: please clean windscreen (вспомогательное устройство включения дальнего света: очистить ветровое стекло)
Поле зрения камеры уменьшено, например, из-за наклейки или загрязнения.
Датчик расположен между внутреннее зеркало заднего вида и ветровым стеклом. Поэтому запрещается наклеивать что-либо в этой зоне ветрового стекла.
ВНИМАНИЕ!
Скользящая регулировка угла наклона фар выполняет исключительно вспомогательную функцию. Наличие такой функции не освобождает водителя от обязанности контролировать свет фар и вручную включать его в соответствии с условиями света/видимости. В перечисленных ниже ситуациях может понадобиться ручное вмешательство:

- неблагоприятные погодные условия, например, туман, сильные осадки, снегопад или сильные брызги;
- на дорогах с ограниченным просмотром встречного движения, например на автомагистралях;
- при наличии плохо освещенных участников движения, например, велосипедистов;
- при прохождении узких поворотов, отвесных подъемов или спусков;
- при движении по плохо освещенной местности;
- при наличии сильных отражателей, например, указателей;
- при сильном запотевании, загрязнении и обледенении ветрового стекла в зоне датчика, а также при закрывании этой зоны наклейками.

Примечание
Ширина светового конуса фар и дальность его действия автоматически корректируется при обнаружении транспортного средства, движущегося впереди или навстречу. Тем самым можно избежать ослепления других участников дорожного движения.