Лампа накаливания фонарей заднего хода – подготовка

Audi A6 Самопомощь Предохранители и лампы накаливания Лампы накаливания

  Илл.1 Фонарь заднего света слева: снятие крышки

  Илл.2 Демонтаж фонаря заднего света

Для замены ламп необходимо демонтировать фонарь заднего света. Для демонтажа необходимо наличие специальных навыков.
Ниже приводится описание демонтажа левой фары заднего хода. Замена правой фары заднего хода осуществляется аналогично.
Определить неисправную лампу накаливания.
Снять крышку Илл.1.
Ослабить два крепежных винта при помощи звездообразной отвертки (комплект инструмента).
Осторожно вставить инструмент -3- Илл.2 (комплект инструмента) в зазор между кузовом и фонарем заднего света Осторожно!.
Тянуть фонарь заднего света попеременно в направлении стрелок -1- Илл.2 и -2-, пока он не отойдет.
Отсоединить электрическое соединение.
Заменить неисправную лампу накаливания Ссылка.
Осторожно!
При демонтаже/установке фонаря заднего света действовать осторожно во избежание повреждения его частей.

- При демонтаже фонаря заднего света существует значительный риск повреждения лакокрасочного покрытия и фонаря заднего света. Поэтому для замены ламп накаливания рекомендуется прибегнуть к квалифицированной помощи.
- Для извлечения заднего фонаря запрещается использовать металлические инструменты (например, отвертку) или остроконечные или острые пластмассовые детали – опасность повреждения лакокрасочного покрытия!

Примечание
Класть фонарь заднего света на мягкую ткань, чтобы не поцарапать его стекло.