Доливание охлаждающей жидкости

Audi A6 Эксплуатация Проверка и наполнение Система охлаждения

  Илл.1 Подкапотное пространство: метки на расширительном бачке системы охлаждения

Если уровень охлаждающей жидкости упал ниже отметки MIN (мин.), следует долить охлаждающую жидкость.
Проверка уровня охлаждающей жидкости
Выключить зажигание.
Определить уровень охлаждающей жидкости по метке на расширительном бачке системы охлаждения. При холодном двигателе уровень охлаждающей жидкости должен находиться между метками MIN (мин.) и MAX (макс.). При прогретом двигателе уровень может слегка превышать отметку MAX (макс.).
Добавление охлаждающей жидкости
Дать двигателю остыть.
Накрыть пробку расширительного бачка системы охлаждения тканью и осторожно отвинтить ее вращением против часовой стрелки ВНИМАНИЕ!.
Долить охлаждающую жидкость.
Плотно завинтить пробку.
Утечка охлаждающей жидкости позволяет предположить, прежде всего, наличие негерметичных участков в системе охлаждения. По возможности быстрее доехать до ближайшего специализированного предприятия и проверить систему охлаждения. При ненарушенной герметичности системы охлаждения утечка может возникнуть только в случае закипания охлаждающей жидкости из-за перегрева и вытеснения из системы охлаждения.
ВНИМАНИЕ!

- Система охлаждения находится под давлением! Не открывать пробку расширительного бачка системы охлаждения при горячем двигателе – опасность получения ожогов!
- Охлаждающая жидкость и присадки к ней вредны для здоровья. Поэтому хранить присадку в оригинальной упаковке и в недоступном для детей месте – опасность отравления!
- При проведении работ в подкапотном пространстве, даже при выключенном зажигании, необходимо помнить о вероятности автоматического включения вентилятора – опасность получения травмы!