Ограничение частоты вращения

Audi A6 Управление Приборы и контрольные лампочки Контрольные лампочки
Keep engine speed under XXXX rpm! (не превышать XXXX об./мин.)
Частота вращения двигателя автоматически понижается до оборотов, указанных в информационной системе для водителя. Это помогает избежать перегрева двигателя.
После того как двигатель выйдет из критической температурной зоны, а водитель отпустит педаль акселератора, ограничение частоты вращения будет снято.
Если ограничение частоты вращения включается из-за неисправности системы управления двигателем, дополнительно загорается контрольная лампочка . Необходимо следить, чтобы частота вращения двигателя не превышала значение, указанное в информационной системе для водителя. По возможности быстрее доехать до ближайшего специализированного предприятия и устранить неисправность.