Электромеханический усилитель рулевого привода

Audi A6 Указания для водителя Интеллектуальная техника
Электромеханический усилитель рулевого привода облегчает маневрирование рулевым колесом.
Электронный регулятор управляет работой усилителя рулевого привода в зависимости от скорости движения.
Контрольные лампочки и указания для водителя
Steering defective! (остановить автомобиль, неисправность рулевого управления) Do not drive vehicle (остановить автомобиль, неисправность рулевого управления)
Если контрольная лампочка горит продолжительное время и появляется указание для водителя, возможно, это свидетельствует об отказе усилителя рулевого привода.
Дальнейшее движение запрещено. Воспользоваться квалифицированной помощью ВНИМАНИЕ!.
Если контрольная лампочка загорается лишь на короткое время, можно продолжать движение.
Steering: system fault! You can continue driving (коробка передач: системная неисправность, можно продолжать движение)
Если загорается контрольная лампочка и появляется данное указание для водителя, рулевое управление может реагировать более туго или чувствительно, чем обычно.
Снизив скорость, доехать до ближайшего специализированного предприятия и устранить неисправность.
ВНИМАНИЕ!
В случае неисправности рулевого управления загорается контрольная лампочка . Дальнейшее движение запрещено. В этом случае следует воспользоваться квалифицированной помощью – опасность аварии!
Примечание
Если контрольная лампочка или загорается лишь на короткое время, можно продолжать движение.