Замена щеток стеклоочистителя

Audi A6 Управление Свет и видимость Стеклоочистители

  Илл.1 Снятие щеток стеклоочистителей

  Илл.2 Рукоятка управления стеклоочистителем

Сервисное положение устанавливается в MMI.
Сервисное положение
Выключить стеклоочиститель (положение -0- Илл.2).
Выключить зажигание и перевести рукоятку управления стеклоочистителями в положение -4- Илл.2. Или
Выбрать: функциональную клавишу автомобиля CAR > кнопку управления (Car)* Системы > Сервис и контроль > Замена щеток. > Вкл. Стеклоочистители перейдут в сервисное положение.
Снятие щетки стеклоочистителя
Отвести рычаг стеклоочистителя от ветрового стекла.
Нажать расположенную на щетке стеклоочистителя кнопку блокировки -1- Илл.1. При этом прочно удерживать щетку стеклоочистителя.
Снять щетку в направлении стрелки.
Крепление щетки стеклоочистителя
Вставить новую щетку в гнездо рычага стеклоочистителя -2- так, чтобы она зафиксировалась со слышимым щелчком.
Установить рычаг стеклоочистителя таким образом, чтобы он вновь прилегал к ветровому стеклу.
Включить зажигание.
Задействовать рукоятку управления стеклоочистителем. Или
Выбрать: функциональную клавишу автомобиля CAR > кнопку управления (Car)* Системы > Сервис и контроль > Замена щеток. > Выкл.
ВНИМАНИЕ!

- В случае образования свилей (дефектов стекла) необходимо очистить щетки стеклоочистителей средством для чистки стекол. При сильном загрязнении, например, следами от насекомых, для очистки щеток стеклоочистителей можно использовать также мягкую губку или ткань – если не удалить следы, существует опасность несчастного случая!
- В целях безопасности менять щетки стеклоочистителей один-два раза в год.

Осторожно!

- Отклонять щетки стеклоочистителей разрешается только в сервисном положении! В противном случае существует опасность повреждения лакокрасочного покрытия крышки моторного отсека или повреждения электродвигателя стеклоочистителя.
- Ни в коем случае не допускается маневрирование автомобиля при отведенных от ветрового стекла рычагах стеклоочистителя, так как при трогании с места рычаги стеклоочистителя автоматически устанавливаются в исходное положение и при этом могут поцарапать капот!

Примечание

- Функцию сервисного положения можно, например, также включать, если зимой необходимо предотвратить обледенение ветрового стекла, накрывая стекло определенным материалом.
- Если открыта крышка моторного отсека, стеклоочистители не возможно установить в сервисное положение.