Неисправность коробки передач

Audi A6 Управление Автоматическая коробка передач «multitronic»®
Getriebe: Bitte Bremse betätigen und Fahrstufe erneut einlegen (коробка передач: нажать педаль тормоза и снова включить передачу)
Нажать педаль тормоза и повторно включить выбранную передачу. Затем можно продолжать движение.
Getriebe heiß: Bitte Fahrweise anpassen (слишком высокая температура коробки передач: следовать указаниям для водителя)
Из-за слишком спортивного стиля вождения сильно повысилась температура в коробке передач. Выбрать более спокойную манеру вождения, пока температура не нормализуется и контрольная лампочка не погаснет.
Gear: system fault! You can continue driving (коробка передач: системная неисправность, можно продолжать движение)
Возникла системная неисправность коробки передач. Можно продолжать движение. Тем не менее, необходимо как можно быстрее доехать до ближайшего специализированного предприятия и устранить неисправность.
Gear: system fault! Движение возможно только с ограничениями
Возникла системная неисправность коробки передач. Коробка передач переключается в аварийный режим. Программа переключается только на определенные передачи или больше не может выполнять переключения. двигатель может заглохнуть; По возможности быстрее доехать до ближайшего специализированного предприятия и устранить неисправность.
Gear: system fault! Bitte anhalten und P einlegen (необходимо остановиться и включить передачу «Р»)
Дальнейшее движение запрещено. Включить передачу «Р» и обратиться за квалифицированной помощью.
Осторожно!
При переключении коробки передач на аварийный режим незамедлительно доехать до ближайшего специализированного предприятия и устранить неисправность.