Выбор станции

Audi MMI Голосовой ввод Речевая диалоговая система Режим радио

  Илл.1 Доступные дополнительные радиостанции (DAB)

Условие: включен режим радио Ссылка, и включена речевая диалоговая система Ссылка.
Из перечня станций (диапазоны FM и MW/LW)
Произнести команду ПЕРЕЧЕНЬ РАДИОСТАНЦИЙ. Отображается перечень станций.
Для выбора станции произнести СТАНЦИЯ (XY). Осуществляется настройка на нужную станцию.
Из перечня станций (диапазон DAB*)
Произнести команду ПЕРЕЧЕНЬ РАДИОСТАНЦИЙ. На дисплее отображается перечень принимаемых ансамблей Илл.1.
Произнести название нужного ансамбля. На дисплее отображаются радиостанции, входящие в ансамбль.
Для выбора станции произнести СТАНЦИЯ (XY).
Или произнести номер строки, например, СТРОКА ДВА. Осуществляется настройка на нужную станцию.
Из перечня памяти
Произнести команду ПЕРЕЧЕНЬ ПАМЯТИ. Отображается перечень памяти.
Для выбора станции из перечня произнести СТАНЦИЯ (XY).
Или произнести номер строки, например, СТРОКА ДВА. Осуществляется настройка на нужную станцию.
Настройка частоты
Произнести команду НАСТРОИТЬ ЧАСТОТУ.
Чтобы настроить частоту, произнести нужную частоту.
С помощью команды ОЗВУЧИТЬ ПЕРЕЧЕНЬ СТАНЦИЙ/ПАМЯТИ возможно воспроизведение названия всех станций соответствующего списка.
Для выбора следующей/предыдущей группы радиостанций или следующей/предыдущей станции можно воспользоваться командами СЛЕД./ПРЕД. АНСАМБЛЬ или СЛЕДУЮЩАЯ/ПРЕДЫДУЩАЯ СТАНЦИЯ.
Для обновления перечня станций в диапазоне MW/LW необходимо произнести ОБНОВИТЬ ПЕРЕЧЕНЬ СТАНЦИЙ. Перечни радиостанций в диапазоне FM и DAB* (цифровое радио) обновляются автоматически.