Конфигурация канала передачи данных

Audi MMI Коммуникация Онлайн-услуги

  Илл.1 Конфигурация канала передачи данных

Относится к автомобилям: с автомобильным телефоном и мобильным телефоном с профилем «SIM Access»
Для пользования онлайн-услугами через автомобильный телефон необходимо провести конфигурацию канала передачи данных.
Условие: включен режим пользования телефоном Ссылка.
Нажать клавишу управления Настройки.
Вращением кнопки управления выбрать Соединения и нажать кнопку управления.
Вращением кнопки управления выбрать Канал передачи данных и нажать кнопку управления. На дисплее MMI появляется меню Канал передачи данных.
В меню Канал передачи данных возможен выбор следующих пунктов настройки:
Установление связи

- По запросу - канал передачи данных устанавливается по запросу.
- Без запроса – канал передачи данных устанавливается автоматически при необходимости доступа к онлайн-услугам.
- Нет - канал передачи данных не устанавливается. Доступ к онлайн-услугам невозможен.

При установленном канале передачи данных в статусной строке дисплея MMI отображается символ активного канала передачи данных -1- Илл.1.
Роуминг передачи данных
Использование канала передачи данных за границей возможно в том случае, если включен Роуминг передачи данных ().
Настройки соединения
В зависимости от используемой SIM-карты производится автоматическая конфигурация соединения. Данные значения можно изменить. Более подробную информацию можно получить у оператора мобильной связи.

- APN - точка доступа зависит от оператора мобильной связи и присваивается автоматически;
- Имя пользователя – имя пользователя для создания онлайн-профиля присваивается оператором мобильной связи.
- Пароль - пароль для создания онлайн-профиля присваивается оператором мобильной связи.
- Аутентификация - в зависимости от правил работы оператора мобильной связи может потребоваться аутентификация (подтверждение подлинности) по отношению к поставщику услуг. Если аутентификация требуется, выбрать настройку защищенная, во всех остальных случаях - стандарт.

Измененные настройки сохраняются только при выходе из меню Настройки соединения посредством кнопки BACK.
Сброс конфигурации
Выполняется создание и автоматическая конфигурация онлайн-профиля. Настройки соединения, выполненные вручную, сбрасываются на стандартные значения.
Прерывание активного канала передачи данных
Активный канал передачи данных закрывается. Для повторного установления канала передачи данных необходимо вызвать онлайн-услугу.
Примечание

- Включение передачи данных за границей (Роуминг передачи данных) может привести к дополнительным расходам. Более подробную информацию можно получить у оператора мобильной связи.
- Если в Настройках соединения заданы неправильные значения, канал передачи данных установить невозможно.
- После разъединения связи «Bluetooth» между автомобильным и мобильным телефоном или извлечения SIM-карты из устройства считывания SIM-карт заданные вручную значения в Настройках соединения автоматически удаляются.