Введение

Audi MMI Знакомство с системой Дисководы Дисковод считывания плат памяти

  Илл.1 Установка платы памяти

MMI комплектуется двумя дисководами считывания плат памяти. В дисководы считывания карт памяти можно загружать карты памяти SD/SDHC/MMC Илл.1.
Включение и управление режимом карты памяти осуществляется через MMI Ссылка.
Информацию о свойствах поддерживаемых форматов файлов см. начиная с Ссылка.
ВНИМАНИЕ!
Из соображений безопасности во время движения крышка устройства считывания карт всегда должна быть закрытой – опасность травмы!
Примечание
Учитывать инструкции по обращению с платами памяти Ссылка.