Телефонные опции

Audi MMI Коммуникация Трубка автомобильного телефона Дополнительные установки
Выбрать: клавишу управления Меню > Настройки > Опции телефонного разговора.
Переадресация вызова
Можно установить следующие виды переадресации:

- реч. вызовы – входящие вызовы переадресовываются на почтовый ящик пользователя или на другой телефонный номер. Через функцию переадр. все переадресовываются все входящие речевые вызовы. Через функцию Если занято выполняется переадресация речевых вызовов, поступающих во время сеанса связи. Через функцию Недоступен переадресовываются речевые вызовы, если телефон выключен. Через Нет ответа переадресовываются неотвеченные речевые вызовы;
- факс. вызовы – входящие вызовы по факсу переадресовываются на заданный телефонный номер. Через статус запрашивается актуальная настройка факс. вызовы;
- вызовы данных – входящие вызовы данных переадресовываются на заданный телефонный номер. Через статус запрашивается актуальная настройка вызовы данных;
- отключить все – отмена всех установленных ограничений.

Сигнал о поступлении нового вызова
О входящем вызове во время сеанса связи свидетельствует звуковой сигнал. Через Статус запрашивается актуальная настройка.
Передача своего номера
Во время исходящих вызовов осуществляется передача собственного номера телефона. Через функцию зависит от сети используется настройка сети, согласованная договором. Через Статус запрашивается актуальная настройка.
Прием при извл.
Прием при извл. (прием вызова при извлечении трубки) – входящий вызов автоматически принимается при извлечении телефонной трубки из держателя.