Включение и выключение

Audi A6 Управление «Audi active lane assist» Система слежения за дорожной разметкой

  Илл.1 Рукоятка указателей поворота: кнопка «active lane assist»

  Илл.2 Ветровое стекло: смотровое окно камеры «active lane assist»

Относится к автомобилям: с «active lane assist»
Для включения/выключения системы нажать кнопку Илл.1 – показана стрелкой. На приборной панели загорается/гаснет контрольная лампочка или .
Контрольные лампочки
Готова: включенная контрольная лампочка указывает на готовность системы к работе. Сейчас система может сработать.
Не готова: включенная контрольная лампочка указывает на то, что система включена, однако предупреждение невозможно. Это может происходить, кроме прочего, по следующим причинам:

- нет ни одной ограничительной линии разметки;
- ограничительные линии разметки не идентифицируются (например, при обозначении места проведения дорожных работ, вследствие снега, грязи, сырости, встречного света);
- скорость движения меньше скорости включения системы – около 65 км/ч (в зависимости от страны);
- ширина полосы движения меньше прибл. 2,5 м или больше прибл. 4,5 м;
- слишком узкий поворот.
- Руки находятся на рулевом колесе.

Примечание

- Следить за тем, чтобы смотровое окно камеры Илл.2 не было закрыто наклейками и т. п. Указания по очистке Ссылка;
- В зависимости от страны: при каждом включении зажигания уже включенная система остается готовой к использованию.