Замена лампы накаливания стояночного огня

Audi A6 Самопомощь Предохранители и лампы накаливания Лампы накаливания

  Илл.1 Извлечение патрона лампы

  Илл.2 Извлечение лампы накаливания из патрона лампы

  Илл.3 Фара: снятие резиновой накладки

Относится к автомобилям: с галогенной фарой
Снять резиновую насадку Илл.3.
Извлечь патрон лампы за ручку патрона Илл.1.
Заменить лампу накаливания, аккуратно вынув ее из патрона Илл.2 и вставив новую лампу.
Вставить патрон лампы с новой лампой накаливания в корпус фары.
Надеть резиновую накладку на корпус фары.
Проверить правильность функционирования новой лампы накаливания.