Регулировка дистанции и программы движения

Audi A6 Управление Системы «Audi adaptive cruise control» и «braking guard» «Audi adaptive cruise control»

  Илл.1 Рукоятка управления: регулирование дистанции

Относится к автомобилям: с «adaptive cruise control»
Регулировка дистанции
Чтобы отобразить фактически заданную дистанцию, нажать на язычок Илл.1.
Что увеличить/уменьшить дистанцию на один шаг, повторно нажать на язычок в направлении вправо/влево. На дисплее приборной панели изменяется индикация дистанции между двумя автомобилями.
Регулировка программы движения
Выбрать в MMI: функциональную клавишу автомобиля CAR > кнопку управления (Car)* Системы > Помощь водителю > adaptive cruise control > Программа движ..
Регулировка дистанции
При приближении к движущемуся впереди транспортному средству система «adaptive cruise control» автоматически снижает скорость до скорости данного автомобиля и сохраняет заданную дистанцию до него. При этом заданная дистанция может быть краткосрочно превышена. При ускорении движущегося впереди транспортного средства система «adaptive cruise control» также ускоряет автомобиль до запрограммированной актуальной скорости.
Чем выше скорость, тем больше дистанция в метрах ВНИМАНИЕ!. Рекомендуется использовать настройку Дистанция 3. Она соответствует общей рекомендации «половина шкалы спидометра».
Приведенные в таблице значения дистанции являются заданными величинами. В зависимости от дорожной ситуации и манеры вождения движущегося впереди транспортного средства верхние или нижние пороговые значения дистанции могут нарушаться.
Дистанция 1: данная настройка соответствует, например, дистанции 28 метров при скорости 100 км/ч (временной интервал – 1 секунда).
Дистанция 2: данная настройка соответствует, например, дистанции 36 метров при скорости 100 км/ч (временной интервал – 1,3 секунды).
Дистанция 3: данная настройка соответствует, например, дистанции 50 метров при скорости 100 км/ч (временной интервал – 1,8 секунды).
Дистанция 4: данная настройка соответствует, например, дистанции 64 метров при скорости 100 км/ч (временной интервал – 2,3 секунды).
Регулировка программы движения
Можно настроить одну из трех программ движения: dynamic, standard или comfort. В зависимости от заданных программы движения и дистанции, динамические свойства автомобиля при разгоне могут варьироваться от динамичных до комфортных.
ВНИМАНИЕ!
При установке дистанции водитель несет ответственность за соблюдение соответствующих национальных правил дорожного движения.
Примечание

- При включении зажигания автоматически задается Дистанция 3. Если в качестве базовой настройки необходимо выбрать другую дистанцию, на специализированном предприятии можно расширить меню adaptive cruise control.
- Настройки автоматически сохраняются в памяти и соответствуют используемому радиоключу.