Настройка станции

Audi MMI Аудио/видео Режим радио

  Илл.1 Функции в диапазоне приема FM

Условие: настроен необходимый диапазон приема Ссылка.
Автоматический поиск
Нажать клавишу управления Функции.
Вращением кнопки управления выбрать (Поиск вперед) или (Поиск назад) -2- Илл.1.
Нажать кнопку управления. Настраивается следующая принимаемая станция.
Поиск в ручном режиме
Нажать клавишу управления Функции.
Вращением кнопки управления выбрать Поиск в ручном режиме -3- Илл.1 и нажать кнопку управления.
Вращением кнопки управления влево/вправо пошагово настроить необходимую частоту радиостанции.
Посредством функции «SCAN»
Нажать клавишу управления Функции.
Вращением кнопки управления выбрать Краткое воспроизведение станций -4- Илл.1 и нажать кнопку управления.
Для выключения функции «SCAN» повторно нажать кнопку управления. Воспроизводится актуальная радиостанция.
Примечание

- Для переключения на предыдущую/следующую радиостанцию в перечне можно также нажимать кнопки со стрелками на органе управления MMI Ссылка.
- Радиостанция со слабым сигналом приема после переключения радиостанции больше не появляется в перечне станций. Однако данную радиостанцию можно сохранить и затем выбрать через перечень памяти Ссылка.