Настройка диапазона приема

Audi MMI Аудио/видео Режим радио
В MMI имеется четыре диапазона приема: ультракороткие волны (FM), средние волны (MW), длинные волны (LW) и цифровое радио* (DAB).
Условие: включен режим радио Ссылка.
Посредством клавиши управления диапазонами
Нажать клавишу управления диапазон.
Поворотом кнопки управления установить желаемый диапазон приема.
Для настройки диапазона приема нажать кнопку управления. В заглавной строке дисплея MMI появляется актуальный диапазон приема.
Посредством функциональной клавиши RADIO
Для настройки диапазона приема нажимать функциональную клавишу RADIO до тех пор, пока в заглавной строке дисплея MMI не появится нужный диапазон приема.
Примечание
Так же просто можно настроить диапазон приема посредством многофункционального рулевого колеса Ссылка или речевой диалоговой системы Ссылка.