Комплект инструмента

Audi A6 Самопомощь Аварийная помощь

  Илл.1 Багажник: крышка комплекта инструмента

  Илл.2 Багажник: комплект инструмента и аптечка для ремонта шин

Знак аварийной установки находится под настилом багажника.
Поднять настил за ручку.
Закрепить ручку на уплотнении багажника Илл.1.
Повернуть маховичок против часовой стрелки и вынуть крышку или запасное колесо*.
Перед закрыванием багажника необходимо опустить настил.
В комплект входят следующие инструменты:

- проволочный захват для декоративных колпаков колес;
- пластмассовый зажим для снятия защитных колпачков колесных болтов*;
- баллонный ключ;
- страховочный палец для замены колес;
- отвертка с переставным стержнем;
- Сменная насадка (насадка «Torx» для замены ламп накаливания и для аварийного задействования сдвижного люка крыши*)
- буксирная петля;
- адаптер для блокировки колесных болтов*;
- Аптечка для ремонта шин*, состоящая из герметизирующего средства и компрессора
- домкрат*

Некоторые из приведенных позиций входят в комплектацию только определенных модификаций или устанавливаются по заказу.
Перед укладкой домкрата* установить подъемную лапу в исходное нижнее положение.
ВНИМАНИЕ!

- Запрещается использовать шестигранную головку отвертки для затягивания колесных болтов, так как при этом не достигается необходимый момент затяжки – опасность аварии!
- Входящий в комплектацию домкрат предназначен для замены колес на автомобиле только конкретной модели. Ни в коем случае не использовать его для поднятия более тяжелых автомобилей или других грузов – опасность травмирования!
- Во избежание несчастных случаев никогда не заводить двигатель на автомобиле, поднятом домкратом!
- При работе под автомобилем он должен быть надежно зафиксирован при помощи подходящих опор – опасность травмирования!

Примечание
Прежде чем поднимать автомобиль посредством домкрата, необходимо активировать режим подъема автомобиля домкратом* Ссылка.