Вызов абонента

Audi MMI Коммуникация Трубка автомобильного телефона Пользование телефоном

  Илл.1 Обзор клавиш

  Илл.2 Информация на дисплее SMS

  Илл.3 Информация на дисплее

Относится к автомобилям: с трубкой для автомобильного телефона
Во время сеанса связи держать телефонную трубку так, чтобы тыльная сторона со слуховой раковиной и микрофоном была повернута к уху. В режиме громкой связи используется интегрированный рядом с плафоном микрофон. Микрофон направлен на водителя.
Набор номера
Ввести нужный номер телефона посредством клавиатуры и нажать клавишу Вызов -7- Илл.1.
Чтобы удалить неправильно введенную цифру, нажать клавишу управления Удалить Илл.2.
Набор номера из адресной книги
Нажать клавишу управления Адр. книга -8- Илл.3. Появляется перечень сохраненных контактов адресной книги.
Чтобы перейти на определенную позицию в адресной книге, ввести начальную букву контакта посредством клавиш 2 abc – 9 wxyz.
Нажатием навигационной клавиши с верхней или нижней стороны найти нужный контакт.
Для установления связи нажать клавишу Вызов.
Повторный набор
Один раз нажать клавишу Вызов. Появляется перечень последних набранных телефонных номеров с датой и временем вызовов.
Посредством навигационной клавиши пролистать список до нужного контакта/телефонного номера и нажать клавишу Вызов.
Примечание

- Если при соединении с абонентом произошел сбой сети, через несколько секунд телефонная трубка попытается снова восстановить соединение.
- Символ подсоединения к международной сети «+» набирается нажатием и удерживанием клавиши * +.