Сажевый фильтр дизельного двигателя

Audi A6 Управление Приборы и контрольные лампочки Контрольные лампочки
Particle filter: system fault! See Owner's Manual (сажевый фильтр: системная неисправность, см. сервисную книжку)
Требуется регенерация сажевого фильтра дизельного двигателя. Самостоятельно активировать очистку фильтра, следуя данным указаниям:
Двигаться примерно 15 минут со скоростью по крайней мере 60 км/ч на передаче «S» (коробка передач: на 4 или 5 передаче). Удерживать частоту вращения двигателя около 2000 об/мин. При этом в результате повышения температуры возможно сжигание сажи в фильтре. После успешной очистки контрольная лампочка гаснет.
Если контрольная лампочка не гаснет, по возможности быстрее доехать до ближайшего специализированного предприятия и устранить неисправность.
ВНИМАНИЕ!
Скорость автомобиля всегда должна соответствовать погодным и дорожным условиям, а также условиям местности и движения транспорта. Рекомендация по движению никогда не должна служить поводом пренебрегать правилами дорожного движения.
Примечание
Дальнейшие указания по сажевому фильтру дизельного двигателя см. на стр. Ссылка.