В дисплее MMI

Audi MMI Навигация Навигация Изображение

  Илл.1 Изображение карты Google Earth с выключенным боковым меню

  Илл.2 Стандартное изображение карты с включенным боковым меню

Относится к автомобилям: с автомобильным телефоном и мобильным телефоном с профилем «SIM Access»
Условие: включен режим навигации Ссылка, и выполняются условия пользования онлайн-услугами Ссылка.
Нажать клавишу управления Настройки.
Вращением кнопки управления выбрать Изображение карты и нажать кнопку управления.
Для вывода изображение карты в виде стандартных карт вращением кнопки управления выбрать стандарт и нажать кнопку управления.
Для вывода изображение карты в виде спутниковых фотографий вращением кнопки управления выбрать Google earth и нажать кнопку управления.
Изображение карты Google Earth
Изображение карты получается путем приема из Интернета пакетов данных в виде спутниковых фотографий, которые комбинируются с картой дорог из картографического изображения стандарт. Для сохранения принятых данных о карте/навигации на жестком диске MMI предусмотрено два гигабайта свободного места (соответствует данным о карте/навигации для следованию к цели на маршруте длиной ок. 4000 км). Пока спутниковые фотографии следования к цели хранятся на жестком диске, их можно использовать даже без активного канала передачи данных.
При использовании в Google Earth дополнительных ресурсов, например, Panoramio или Wikipedia, можно просматривать Дополнительную информацию о достопримечательностях/особых целях Ссылка. Для этого поместить перекрестие на содержание карты и коротко нажать на панель управления «MMI touch»*. Теперь в меню Дополнительная информация можно просмотреть, например, фотографии достопримечательностей/особых целей.
Стандартное изображение карты
Изображение карты на дисплее MMI четырьмя различными типами карты Ссылка.
Принцип управления/содержания карты
На карте с выключенным боковым меню вращением кнопки управления влево/вправо можно уменьшать/увеличивать масштаб карты. Для выбора города можно посредством кнопки управления Ссылка/панели управления «MMI touch»* Ссылка перемещать перекрестие по карте.
Включение бокового меню осуществляется нажатием кнопки управления. Теперь, вращая и нажимая кнопку управления, можно открыть дополнительные функции Илл.2.
При нажатии клавиши BACK выполняется выход из бокового меню.

-1- | Направление: Карта отображается в направлении север или движение Ссылка. Если при включенном боковом меню и включенном типе карты местоп. 2D Ссылка выбрать направление и нажать кнопку управления, произойдет смена направления с движение на север и наоборот. Данная настройка сохраняется в памяти.
-2- | Масштаб: вращением кнопки управления влево/вправо масштаб уменьшается/увеличивается.
-3- | Расстояние до цели/промежуточной цели
-4- | Расчетное время прибытия в цель/промежуточную цель.
-5- | Индикация скорости1)
-6- | Индикация высоты.
-7- | Позиция автомобиля.
-8- | Индикация выбранных дополнительных данных на карте.
-9- | Индикация топографических координат точки пересечения перекрестия (градусов долготы/широты).
-10- | Перемещение вдоль маршрута: эта функция может быть использована во время активного следования к цели. Вращением кнопки управления влево/вправо карта движется вдоль актуального маршрута.
-11- | Меню деталей цели: отображение имеющихся деталей к центру перекрестия (напр., к адресу). Позиция центра перекрестия может быть применена в качестве цели или промежуточной цели, сохранена в адресной книге или вызвана по телефону Ссылка.
-12- | Повтор последней инструкции навигационной системы.
-13- | Примеры выбранного содержания карты.
-14- | Дополнительная информация к центру перекрестия: выбор места на карте посредством перекрестия сопровождается отображением имеющейся информации (напр., адрес, телефонный номер или сообщение о дорожной ситуации).

Примечание

- Онлайн-услуги доступны только в тарифных планах с передачей данных и только в зоне покрытия сети. В зависимости от тарифного плана, а в особенности при использовании мобильного телефона за границей прием данных из Интернета может привести к дополнительным расходам. Настоятельно рекомендуется использование фиксированного тарифа! Более подробную информацию можно получить у оператора мобильной связи.
- Пользователю на выбор предлагаются четыре типа карты Ссылка.
- Сохраненные данные изображения карты Google Earth можно стереть Ссылка.
- Google Earth – это онлайн-услуга, при использовании которой происходит регулярное обновление данных. Это может занять несколько секунд.
- При включенном изображением карты Google Earth с типом карты «трехмерная индикация местоположения» дисплей MMI при проезде в туннелях автоматически переключается на тип карты «двухмерная индикация местоположения».

1) Относится только к автомобилям без системы индикации ограничения скорости с камерой.