Включение стеклоочистителей

Audi A6 Управление Свет и видимость Стеклоочистители

  Илл.1 Рукоятка управления стеклоочистителем

Переместить рукоятку управления стеклоочистителем в соответствующее положение:
-0- – стеклоочиститель выключен;
-1- – режим датчика дождя. Стеклоочистители включаются при однократном превышении скорости прибл. 4 км/ч во время дождя. Чем выше отрегулирована чувствительность датчика дождя (переключатель -A- вправо), тем быстрее стеклоочистители срабатывают при появлении влаги на ветровом стекле; В MMI можно дезактивировать режим датчика дождя и, таким образом, включить прерывистый режим. Выбрать: функциональную клавишу автомобиля CAR > кнопку управления (Car)* Системы > Помощь водителю > Датчик дождя > выкл.. В прерывистом режиме с помощью выключателя -А- можно настроить интервальное время;
-2- – медленная очистка;
-3- – быстрая очистка;
-4- – однократное включение стеклоочистителя. Если рукоятка удерживается в данном положении более продолжительное время, то спустя определенное время стеклоочистители переключается из режима медленной продолжительной очистки на режим быстрой продолжительной очистки;
-5- – очистка ветрового стекла. Спустя несколько секунд стеклоочиститель однократно включается для удаления остаточных капель на стекле во время движения. Эту функцию можно отключить, если в течение 10 секунд после повторного включения стеклоомывателя вновь переместить рукоятку в положение -5-. При следующем включении зажигания функция повторного включения стеклоомывателя вновь активируется.
Очистить фары*. Система очистки фар* работает только при включенном свете. При первом и при каждом пятом перемещении рукоятки в положение -5- выполняется автоматическая очистка фар и камеры вспомогательного устройство ночного видения*. Дополнительно очистка фар выполняется в том случае, если рукоятка задействуется в положении -5- дольше чем в течение 2 секунд.
ВНИМАНИЕ!

- Датчик дождя выполняет вспомогательную функцию и не освобождает водителя от необходимости включать стеклоочистители вручную в соответствии с условиями видимости.
- Не обрабатывать ветровое стекло водоотталкивающими средствами для стекол. При неблагоприятных условиях видимости, например, влажность, недостаточный свет или низкое солнце, это может привести к сильному ослеплению – опасность аварии! Кроме того, возможна вибрация щеток стеклоочистителей.
- Технически безупречная работа щеток стеклоочистителей обязательна для обеспечения хорошей видимости и безопасности движения Ссылка – опасность несчастного случая!

Осторожно!

- При морозе убедиться, что щетки стеклоочистителей не примерзли. При включении примерзших щеток стеклоочистителей возможно повреждение щеток!
- Перед использованием стеклоомывателя следует выключать стеклоочиститель (установить рукоятку стеклоочистителя в положение 0). Тем самым можно избежать непреднамеренного включения стеклоочистителя и, тем самым, его повреждения.

Примечание

- Стеклоочистители выключаются при выключении зажигания. Активация стеклоочистителей происходит после включения зажигания и перемещения рукоятки управления стеклоочистителем в любое положение.
- Износ или загрязнение щеток стеклоочистителей приводят к образованию свилей. Это может отрицательно повлиять на работу датчика дождя. Регулярно проверять щетки стеклоочистителей автомобиля.
- Жиклеры стеклоомывателя обогреваются при включенном зажигании и низких температурах.
- При временных остановках, например, на светофорах, установленная скорость работы щеток стеклоочистителя автоматически уменьшается на одну ступень.