Тахометр

Audi A6 Управление Приборы и контрольные лампочки Приборы

  Илл.1 Обзор приборной панели

Тахометр показывает частоту вращения двигателя, измеряемую в оборотах в минуту.
При частоте вращения менее 1500 об/мин необходимо включить следующую пониженную передачу. Красный сектор на шкале тахометра соответствует для всех передач диапазону максимально допустимых значений частоты вращения обкатанного и прогретого двигателя. Самое позднее при достижении стрелкой данного сектора шкалы следует переключиться на повышенную передачу, установить рычаг переключения передач в положение D/S или убрать ногу с педали акселератора.
Осторожно!
Допускается только кратковременный заход стрелки тахометра -2- Илл.1 на красный сектор шкалы: опасность повреждения двигателя! Начало красного сектора на шкале зависит от типа соответствующего двигателя.
Экологическое примечание
Заблаговременное переключение на повышенную передачу позволяет сэкономить топливо и снизить уровень эксплуатационного шума!