Выдвижение и складывание фаркопа

Audi A6 Указания для водителя Режим эксплуатации прицепа Фаркоп

  Илл.1 Багажное отделение: кнопка для деблокировки фаркопа

  Илл.2 Задний бампер: фиксация фаркопа и открывание розетки

Относится к автомобилям: с фаркопом
Выдвижение и складывание фаркопа требует точности.
Выдвижение фаркопа
Затянуть стояночный тормоз.
Открыть дверь багажника.
Снять боковую обшивку с левой стороны багажника.
Вытянуть кнопку -1- в направлении стрелки Илл.1 ВНИМАНИЕ!. Фаркоп деблокируется и выдвигается по направлению вниз. Светодиод -2-, горящий зеленым цветом, начинает мигать красным.
Вручную отклонить фаркоп -3- дальше в направлении стрелки до его слышимой и ощутимой фиксации Илл.2. Светодиод загорается зеленым цветом.
Перед присоединением прицепа снять пылезащитный колпак -4- и уложить его в автомобиль.
К розетке -5- можно подключить кабель прицепа.
При включении зажигания на дисплее приборной панели не должна отображаться контрольная лампочка или надпись CHECK TOWING BRACKET! (проверить фаркоп).
Складывание фаркопа
После отсоединения прицепа надеть пылезащитный колпак -4-.
Вытянуть кнопку -1- в направлении стрелки. Фаркоп деблокируется и выдвигается по направлению вниз. Светодиод -2-, горящий зеленым цветом, начинает мигать красным.
Вручную сложить фаркоп до упора под бампер до его слышимой и ощутимой фиксации ВНИМАНИЕ!. Светодиод загорается зеленым цветом.
При включении зажигания на дисплее приборной панели не должна отображаться контрольная лампочка или надпись CHECK TOWING BRACKET! (проверить фаркоп).
ВНИМАНИЕ!
Неквалифицированное использование фаркопа может вызывать травмы и несчастные случаи.

- Убедиться, что в зоне раскладывания фаркопа не находятся люди, животные или посторонние предметы.
- Если не обеспечивается правильная фиксация фаркопа, его эксплуатация запрещается – опасность травмирования и аварии!
- Никогда не использовать вспомогательные средства или инструменты для раскладывания и складывания фаркопа. Фаркоп может быть поврежден, и в этом случае больше не обеспечивается безопасность эксплуатации фаркопа.
- Никогда не ездить с прицепом, если светодиод мигает красным цветом. Так как в данном случае фаркоп не зафиксирован и, таким образом, не находится в своем конечном положении, при его эксплуатации существует опасность аварии!
- Эксплуатировать фаркоп только в случае, если он полностью выдвинут и надежно зафиксирован, а также если светодиод горит зеленым цветом.
- В случае неисправности системы электрооборудования или фаркопа проверить фаркоп на специализированном предприятии.
- Запрещается активировать кнопку, если на фаркоп действует нагрузка.

Осторожно!
Не направлять очистительное устройство высокого давления или пароструйный насос непосредственно на уплотнение фаркопа или на розетку. Уплотнение может быть повреждено, вследствие этого в фаркоп может проникнуть влага, которая вызовет коррозию и повреждение системы.
Примечание

- Поворотный механизм фаркопа заполнен смазкой. При длительном неиспользовании фаркопа или использовании без выдвижения вследствие различного распределения смазки фаркоп может выдвигаться туго или не выдвигаться вниз самостоятельно при активации. Чтобы устранить проблему, рекомендуется многократно выдвинуть и сложить фаркоп или освободить его, подвигав рукой.
- Светодиод -2- горит только при открытой двери багажника.
- Если автомобиль движется без прицепа, необходимо сложить фаркоп.